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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
Управление Федеральной антимонопольной службы
по Чукотскому автономному округу
	689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул.  Энергетиков, 13; тел/факс (42722) 2-66-08; e-mail:  to87@fas.gov.ru www.chukotka.fas.gov.ru



РЕШЕНИЕ № 087/06/106-197/2021

    11 ноября 2021 года                                                                                       г. Анадырь

Комиссия Чукотского УФАС России по рассмотрению жалоб в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечение государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе: 
Председатель Комиссии: Т.А. Омаев, руководитель Чукотского УФАС России;
Члены Комиссии: И.А. Райпаун, ведущий специалист-эксперт Чукотского УФАС России, А.В. Рылова, ведущий специалист-эксперт Чукотского УФАС России,
в отсутствии представителей, Федерального государственного бюджетного учреждения "Чукотское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», уведомлённых надлежащим образом и представивших ходатайство № 2\5 от 09.11.2021г. о рассмотрении жалобы без их участия, 
в отсутствии представителей заявителя Общества с ограниченной ответственностью «Метеозондпоставка», уведомленных надлежащим образом о месте и времени рассмотрения.
Рассмотрев жалобу Общества с ограниченной ответственностью «Метеозондпоставка» (далее – Заявитель, Общество) на действия Федерального государственного бюджетного учреждения "Чукотское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее – Заказчик, ФГБУ «Чукотское УГМС»), при проведении аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на поставку продукции радиоэлектронной промышленности- средств измерений для аэрологических исследований ( радиозонды), извещение № 0388100001821000042 (далее - Аукцион), руководствуясь статьей 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), пунктом 3.31 Административного регламента (утвержденного Приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14),
УСТАНОВИЛА:
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Чукотскому автономному округу 28.10.2021 года, на электронную почту Чукотского УФАС - to87@fas.gov.ru поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика по осуществлению закупок.
По мнению Заявителя, его права и законные интересы нарушены аукционной комиссией при определении победителя следующим образом.
Обществом была направлена заявка на участие в аукционе которой был присвоен номер 1, предложение содержало следующий товар: Радиозонд МРЗ-3МК с частотой 1680 МГц в комплекте с батареями, в количестве 500 шт., радиоблок с несущей частотой приемопередатчика 1680 ± 8 МГц совместимый с АРВК «МАРЛ-А» и «Вектор-М».
Согласно технической части документации, закупаемые радиозонды предназначены для проведения температурно-ветрового радиозондирования и должны быть совместимы с аппаратурой и программным обеспечением наземной станции АРВК «МАРЛ-А» и «Вектор-М» по радиотехническим характеристикам, телеметрическому сигналу и используемым программным обеспечением, функциями преобразования измерительного преобразователя радиоблока и датчиков температуры и влажности, а также должны быть совместимыми с наземными станциями слежения по радиационным поправкам к показаниям датчиков температуры радиозондов необходимой для обеспечения однородности климатических рядов наблюдений.
В соответствии с международными обязательствами к оперативной эксплуатации на государственной наблюдательной сети допускаются только радиозонды, получившие кодовые цифры в Международной кодовой таблице C-2 Наставления по кодам ВМО №306. Эксплуатационная документация радиозондов не должна содержать положения, вступающие в противоречия с РД 52.11.650-2003. 
Так же заявитель добавил, что информация о коде радиозондов, применяемых на аэрологической сети Росгидромета, содержится в открытом доступе на официальном сайте Центральной Аэрологической Обсерватории и подтверждает соответствие предлагаемого им товара требованиям аукционной документации.
При этом Заявитель указал на то, что планируемая поставка продукции участника №2 ООО «АЭРОПРИБОР» не соответствует требованиям, установленным документацией, а именно отсутствуют кодовые цифры в Международной кодовой таблице C-2 наставления по кодам ВМО №306, считает, что аукционная комиссия обязана была признать заявку ООО «АЭРОПРИБОР» не соответствующей по причине, указанной в п.п 1 пункта 6 статьи 69 Закон о контрактной системе.
Но по мнению Заявителя, несмотря на несоответствие предполагаемого к поставке товара, победителем аукциона стал участник № 2 - ООО «АЭРОПРИБОР».
 По вышеуказанным основаниям Заявитель просит Чукотское УФАС России, признать незаконными действия аукционной комиссии Заказчика.
Жалоба была подана в Чукотское УФАС России в срок, установленный частью 3 статьи 105 Закона о контрактной системе, соответствовала требованиям частей 8, 10 статьи 105 указанного закона, в связи, с чем была принята к рассмотрению, по существу.
В адреса Заявителя и Заказчика были направлены уведомления о содержании жалобы с информацией о месте и времени ее рассмотрения. 
Заказчику, было предложено представить в адрес Чукотского УФАС России пояснения по доводу жалобы, а также документы и сведения, необходимые для рассмотрения жалобы.
Из представленных материалов и информации, размещенной в Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС) следует, что 11.10.2021 года в ЕИС Заказчиком были размещены извещение № 0388100001821000042 и документация об аукционе в электронной форме на поставку продукции радиоэлектронной промышленности- средств измерений для аэрологических исследований (радиозонды), с начальной (максимальной) ценой контракта 1 998 000,00 рублей. Используемая электронная площадка - ОАО «Единая электронная торговая площадка» (Россельторг), наименование объекта электронного аукциона - Поставка продукции радиоэлектронной промышленности - средств измерений для аэрологических исследований, ОКПД2 - 26.51.12.190— инструменты и приборы прочие.
Дата и время начала срока подачи заявок - 11.10.2021 19:09 
Дата и время окончания подачи заявок – 21.10.2021 18:10 
Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок– 22.10.2021
Дата проведения аукциона в электронной форме - 25.10.2021
          Согласно протокола подведения итогов электронного аукциона, размещённого в ЕИС 26.10.2021г. было подано 2 заявки, победителем аукциона признан участник под номером 2 - ООО «Аэроприбор» с предложением цены - 1 988 010.00 рублей. 
          Заказчик не согласился с доводами Заявителя, изложенными в жалобе, считает их не обоснованными, а жалобу, не подлежащей удовлетворению.
Так же пояснил, что Заявитель был допущен к участию в аукционе, однако и не сделал ни одного ценового предложения.
         Комиссия Чукотского УФАС России по рассмотрению жалоб в порядке Закона о контрактной системе взяв во внимание пояснения заказчика приходит к выводу о несостоятельности доводов жалобы по следующим основаниям:
        Закон о контрактной системе гласит - Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений.
         Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товаров, работ, услуг.
           В соответствии с публичной информацией, размещенной в открытом доступе на официальном сайте координационно-методического центра Росгидромета в области аэрологических наблюдений ФГБУ «Центральная Аэрологическая Обсерватория (ФГБУ «ЦАО»), для радиозондов семейства АК2 на аэрологической сети Росгидромета применяется код «90», которые размещены в открытом доступе:
Коды радиозондов, применяемых на аэрологической сети Росгидромета.
Общая кодовая табица С-2, наставления ВМО № 306 vl1. 
	Кодовая таблица 
3685 - rara (КН-04)
	Кодовая таблица 
0 02 011 (BUFR)
	Тип радиозонда
	Содержание
	Примечание

	19
	119
	МРЗ-Н1
	АРНК "Полюс" (АО "Радий")
	

	27
	027
	МРЗ-3А
	РЛС АВК-1 (АВК-1М) (ОАО "МЕТЕО")
	радиозонд снят с производства

	28
	128
	АК2-02
	РЛС АВК-1 (АВК-1М) (ООО "Аэроприбор")
	радиозонд снят с производства

	29
	129
	АК2-02
	АРВК "МАРЛ-А" и "Вектор-М" (ООО "Аэроприбор")
	радиозонд снят с производства

	53
	153
	И-2012
	РЛС АВК-1 (АВК-1М) (ООО "НПФ Мультиобработка")
	

	58
	058
	МРЗ-3АК1
	РЛС АВК-1 (АВК-1М) (АО "Радий")
	

	60
	160
	И-2012
	АРВК "МАРЛ-А" и "Вектор-М" (ООО "НПФ Мультиобработка")
	

	62
	162
	МРЗ-3МК
	АРВК "МАРЛ-А" и "Вектор-М" (АО "Радий")
	

	68
	068
	РЗМ-2 / Ц
	РЛС АВК-1 (АВК-1М) (АО "УПП "Вектор")
	смотрите региональные коды

	69
	069
	РЗМ-2 / Ц
	АРВК "МАРЛ-А" и "Вектор-М" (АО "УПП "Вектор")
	смотрите региональные коды

	75
	075
	МРЗ-3А
	РЛС АВК-1 (АВК-1М) с АРМ-аэролог (ОАО "МЕТЕО")
	радиозонд снят с производства

	76
	076
	РФ-95
	РЛС АВК-1 (АВК-1М) с АРМ-аэролог (филиал «Комет» ГУ «НПО Тайфун»)
	радиозонд снят с производства

	88
	088
	МРЗ-3А
	АРВК "МАРЛ-А" и "Вектор-М" (АО "МЕТЕО")
	радиозонд снят с производства

	89
	089
	МРЗ-3АК1
	АРВК "МАРЛ-А" и "Вектор-М" (АО "Радий")
	

	90
	090
	
	Неизвестный производитель, на аэрологической сети Росгидромета применяется для радиозондов семейства АК2 (ООО "Аэроприбор")
	смотрите региональные коды


          Распоряжением № 75-р от 20.04.2017 Руководителя Росгидромета в соответствии с которым для радиозондов семейства «АК2» - определены региональные кодовые группы которые размещены в открытом доступе: (http://cao-ntcr.mipt.ru/monitor/stufl7tables_nation.htm).
       Таким образом, ФГБУ «ЦАО» и Росгидромет не запрещают использовать радиозонды семейства АК2 с кодом «90», а официальные документы и публикации на официальном сайте ЦАО указывают как именно кодировать радиозонды семейства АК2.
	   Согласно технического задания, описание объекта закупки имеет следующие характеристики товара.
	2.2
	Радиозонды частотой 1680 МГц в комплекте с батареями.
       Радиозонды предназначены для проведения температурно-ветрового радиозондирования.
      Радиозонды должны быть совместимы с аппаратурой и программным обеспечением (ПО)  наземной станцией АРВК «МАРЛ-А» и «Вектор-М» по радиотехническим характеристикам, телеметрическому сигналу и используемым ПО функциям преобразования измерительного преобразователя радиоблока и датчиков температуры и влажности. Совместимость радиозондов с наземными станциями слежения по радиационным поправкам к показаниям датчиков температуры радиозондов необходима для обеспечения однородности климатических рядов наблюдений.
       В соответствии с международными обязательствами к оперативной эксплуатации на государственной наблюдательной сети допускаются только радиозонды, получившие кодовые цифры в Международной кодовой таблице C-2 Наставления по кодам ВМО №306. Эксплуатационная документация радиозондов не должна содержать положения,   должны иметь следующие основные характеристики и комплектацию: 
· Радиоблок с несущей частотой приемопередатчика 1680 ± 8 МГц совместимый с АРВК «МАРЛ-А» и «Вектор-М»; 
-  Рабочие условия применения в свободной атмосфере при:
температуре окружающего воздуха, °С                                                                       от –90 до 50;
относительной влажности, %                                                                                        от 0 до 100;
атмосферном давлении, гПа, не ниже                                                                            2;
при воздействии атмосферных осадков и солнечной радиации;
(подготовка радиозонда к выпуску должна производиться в отапливаемом помещении, а предполетная проверка – в вентилируемой психрометрической будке)
-  Плотность потока энергии излучения приемопередатчика, Вт/м², не менее         1,510-3;
-  Чувствительность приема передатчика к запросному сигналу относительно, 1Вт/ м2, не более    -60 дБ;
-  Качество ответного сигнала радиозонда - ЧЕТКАЯ ПАУЗА;
-  Диапазон частоты следования суперирующих импульсов в рабочих условиях применения, кГц 
                                                                                                                                           от 775 до 825;
-  Диапазон девиации частоты следования суперирующих импульсов, кГц             от 12 до 18;
-  Время непрерывной работы радиозонда 
   с момента подключения к радиозонду батареи питания, час, не менее                  2; 
-  Вероятность безотказной работы радиозонда за 2 часа полета, не более              0,97;
-  Диапазон изменения длительности выходных импульсов формирователя
 в опорном канале, мкс                                                                                                    от 200 до 350, 
в каналах метеорологической информации, мкс                                                          от 435 до 756;
-  Диапазон изменения периода следования импульсов, вырабатываемых измерительным преобразователем в опорном канале, мкс                                                                     от 1449 до 1785, 
в температурном канале, мкс                                                                                          от 1562 до 58821,
в канале влажности, мкс                                                                                                  от 1562 до 2564 
В соответствии с приказом Минприроды России от 19.10.2015 г №436:
- Диапазон измерения температуры воздуха, °С                                                          от – 90 до + 50; предельно допустимая погрешность измерения температуры:
от поверхности Земли до уровня 100 гПа, °С                                                               ± 1,25;
на уровнях выше 100 гПа, °С                                                                                          ± 2,5.
- Диапазон измерения относительной влажности, %                                                   от 0 до 98 %,
предельно допустимая погрешность измерений влажности 
от поверхности Земли до уровня тропопаузы, %                                                          ± 15.
- Очередность следования каналов в цикле телеметрирования должна быть:
                             опорный -температурный -   влажностный - температурный;
- Длительность канальных интервалов, с                                                                    от 5,1 до 5,4;
- Точности измерений параметров температуры и влажности должны достигаться при обработке радиотелеметрических данных радиозонда актуальными версиями ПО наземных станций без применения каких – либо дополнительных поправок, кроме уже используемых в ПО наземных станций;
-  Масса полетная, г, не более                                                                                       360.
Комплектация радиозонда:
-      Датчик температуры;
-      Датчик влажности; 
-      Радиоблок в пенопластовом корпусе с пенопластовой крышкой, допускается использование неразборного пенопластового корпуса;
-      Держатель или держатели датчиков и шнуры  (х/б шнур или лента шириной не более 20 мм) для обвязки и подвешивания радиозонда к оболочке общей длиной не менее 0,75+1+20=21,75 м, при поставках радиозондов в ящиках, допускается комплектация ящика шнуром в едином мотке достаточной длины. В зависимости от конструктивного исполнения радиоблока шнур для обвязки (длиной 0,75 м) может отсутствовать по согласованию с Заказчиком;
-      Индивидуальные этикетки радиоблока и датчиков температуры и влажности с серийными номерами, калибровочными коэффициентами и датами калибровки (допускается объединение указанных этикеток в единой этикетке на радиозонд). 
      Серийный номер радиоблока является и серийным номером радиозонда.
      Конструкция радиозондов должна отвечать следующим требованиям:
-    Обеспечивать время подготовки радиозонда к выпуску не более 15 мин, включая сборку и обвязку радиозонда и все необходимые предполетные проверки, исключая время, необходимое для доставки радиозонда к месту выпуска;
-     Для процедур сборки радиозонда и запуска его в полет на оболочке должно требоваться не более одного наблюдателя;
-       Исключать риск повреждения датчиков при выпусках при порывах ветра до 25 м/с и не представлять опасности для наблюдателя;
-       Обеспечивать возможность отключения и повторного включения питания радиозонда;
-   Датчик температуры должен располагаться (в соответствии с п. 12.4.6 Руководства ВМО по приборам и методам измерения http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/CIMO-Guide.html) снаружи корпуса радиозонда в фиксированном и однозначно определенном положении, термистор должен располагаться не ниже уровня верхней плоскости корпуса радиоблока, расстояние от датчика температуры до корпуса должно быть не менее 14 см;
-     В качестве чувствительного элемента датчика температуры должен использоваться терморезистор ММТ-1 или аналогичные ему по геометрическим размерам, массе, теплоемкости, температурному коэффициенту сопротивления, коэффициенту рассеяния мощности, диапазону изменения сопротивления от 3 до 1000 кОм в рабочем интервале температур, токоподводы терморезистора должны иметь длину не менее 25 мм каждый;
-       Терморезистор должен быть закреплен в рамке в форме квадрата со стороной не менее 55 мм из латунной (или аналогичного по теплопроводности материала) проволоки толщиной (диаметром) не более 1,1 мм,
-       В качестве антирадиационного покрытия датчика температуры должна использоваться эмаль ВЛ-548 белая ТУ6-10-1658-78 или аналогичная ей по спектральным характеристикам отражения и поглощения коротковолновой и длинноволновой радиации и стойкости в рабочих условиях применения радиозонда;
-    Антирадиационное покрытие должно быть нанесено ровным слоем, без проплешин, потеков и наплывов и вкрапления посторонних предметов; 
-       Диаметр терморезистора с нанесенным антирадиационным покрытием не должен превышать 2,4 мм, диаметр токоподводов терморезистора с нанесенным антирадиационным покрытием не должен превышать 0,65 мм;
-    В качестве чувствительного элемента датчика влажности должен использоваться датчик HIH-5031 Honeywell или аналогичный по диапазону и точности измерений, дополнительной погрешности от изменения температуры (без ввода поправок) и устойчивости к влиянию конденсированной влаги;
-    Датчик влажности должен располагаться (в соответствии с п. 12.5.6 Руководства ВМО по приборам и методам измерения http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/CIMO-Guide.html) снаружи корпуса радиозонда в фиксированном и однозначно определенном положении, собственно чувствительный элемент датчика влажности или, в случае применения защиты против осадков, входное отверстие, через которое обеспечивается доступ атмосферного воздуха к чувствительному элементу, должны располагаться не ниже уровня верхней плоскости корпуса радиозонда.
      Транспортная тара должна обеспечивать возможность транспортировки радиозондов всеми видами транспорта при условии обеспечения защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и возможность их хранения в условиях ГОСТ 15150. 
       Маркировка транспортной тары должна содержать название производителя, количество, модификацию и исполнение радиозондов, дату упаковки. 
       Каждая упаковка радиозондов должна снабжаться упаковочным листом, содержащим:
— название производителя;
— тип, исполнение и модификация радиозондов, а также номинальную несущую частоту;
— количество и серийные номера радиозондов;
— дату упаковки;
— подпись или штамп упаковщика, штамп контролера ОТК, дату поверки, оттиск клейма поверителя, удостоверяющий поверку радиозондов при выпуске из производства, если он не наносится непосредственно на радиозонды.
-      Год выпуска: не ранее 2020 года

	


Согласно описанию предлагаемого товара ООО «Аэроприбор» к поставке, комиссией по рассмотрению жалобы не установлены критерии и показатели товара, которые не соответствовали описаниям объекта закупки содержащихся в техническом задании заказчика.
	

	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок гарантии на товар

	1
	Радиозонды АК2-02м (производитель - ООО «Аэроприбор» 
г. Москва, Россия) частотой 1680 МГц в комплекте 
с батареями.
[bookmark: _Hlk73721265](Свидетельство об утверждении типа средств измерений 
на аэрологический радиозонд комплексного зондирования типа АК2-02м OC.C.32.010.А №58787/1, зарегистрирован в Госреестре средств измерений Российской Федерации за №60688-15 (тип средств измерений утв. Приказом Росстандарта от 01 апреля 2020 года №682).
Наименование страны происхождения товара –  
Цифровой код - 643; Краткое и полное наименование - РОССИЯ, Российская Федерация; Буквенный код: альфа-2 - RU; альфа-3 - RUS.
Радиозонды предназначены для проведения температурно-ветрового радиозондирования.
Радиозонды совместимы с аппаратурой и программным обеспечением (ПО) наземной станцией АРВК «МАРЛ-А» и «Вектор-М» по радиотехническим характеристикам, телеметрическому сигналу и используемым ПО функциям преобразования измерительного преобразователя радиоблока и датчиков температуры и влажности. Совместимость радиозондов с наземными станциями слежения по радиационным поправкам к показаниям датчиков температуры радиозондов необходима для обеспечения однородности климатических рядов наблюдений.
Радиозонды имеют кодовые цифры в Международной кодовой таблице С-2 Наставления по кодам ВМО № 306.       
Эксплуатационная документация радиозондов не содержит положения, вступающие в противоречия с РД 52.11.650-2003.
Радиозонды имеют следующие основные характеристики и комплектацию: 
Радиоблок с несущей частотой приемопередатчика 1680±8 МГц совместимый с АРВК «МАРЛ-А» и «Вектор-М»; 
Рабочие условия применения в свободной атмосфере при:
температуре окружающего воздуха от –90 до 50 °С;
относительной влажности от 0 до 100 %;
атмосферном давлении 2 гПа;
при воздействии атмосферных осадков и солнечной радиации;
(подготовка радиозонда к выпуску производится в отапливаемом помещении, а предполетная проверка – в вентилируемой психрометрической будке);
Плотность потока энергии излучения приемопередатчика 
1,5*10-3 Вт/м²;
Чувствительность приема передатчика к запросному сигналу относительно 1Вт/м2, -60 дБ;
Качество ответного сигнала радиозонда - ЧЕТКАЯ ПАУЗА;
Диапазон частоты следования суперирующих импульсов в рабочих условиях применения от 775 до 825 кГц;
Диапазон девиации частоты следования суперирующих импульсов от 12 до 18 кГц;
Время непрерывной работы радиозонда с момента подключения к радиозонду батареи питания 4 часа; 
Вероятность безотказной работы радиозонда за 2 часа полета 0,97;
Диапазон изменения длительности выходных импульсов формирователя в опорном канале от 200 до 350 мкс, в каналах метеорологической информации от 435 до 756 мкс;
Диапазон изменения периода следования импульсов, вырабатываемых измерительным преобразователем в опорном канале от 1449 до 1785 мкс, в температурном канале от 1562 до 58821 мкс, в канале влажности от 1562 до 2564 мкс; 
В соответствии с приказом Минприроды России от 19.10.2015 г №436:
Диапазон измерения температуры воздуха от –90 до +50 °С; предельно допустимая погрешность измерения температуры:
от поверхности Земли до уровня 100 гПа: ±1,25 °С;
на уровнях выше 100 гПа: ±2,5 °С.
Диапазон измерения относительной влажности от 0 до 98 %, предельно допустимая погрешность измерений влажности от поверхности Земли до уровня тропопаузы ±15 %.
Очередность следования каналов в цикле телеметрирования:
опорный - температурный - влажностный - температурный;
Длительность канальных интервалов 5,1-5,4 с;
Точности измерений параметров температуры и влажности достигаются при обработке радиотелеметрических данных радиозонда актуальными версиями ПО наземных станций без применения каких – либо дополнительных поправок, кроме уже используемых в ПО наземных станций;
Масса полетная 270 г.
Комплектация радиозонда:
- Датчик температуры;
- Датчик влажности; 
- Радиоблок в пенопластовом корпусе с пенопластовой крышкой;
- Держатель датчиков и шнуры (х/б шнур шириной 20 мм) для обвязки и подвешивания радиозонда к оболочке общей длиной 0,75+1+20=21,75 м;
- Индивидуальные этикетки радиоблока и датчиков температуры и влажности с серийными номерами, калибровочными коэффициентами и датами калибровки.
 Серийный номер радиоблока является и серийным номером радиозонда.
Конструкция радиозондов отвечает следующим требованиям:
- Обеспечивает время подготовки радиозонда к выпуску 15 мин, включая сборку и обвязку радиозонда, и все необходимые предполетные проверки, исключая время, необходимое для доставки радиозонда к месту выпуска;
- Для процедур сборки радиозонда и запуска его в полет на оболочке требуется один наблюдатель;
- Исключен риск повреждения датчиков при выпусках при порывах ветра 0-25 м/с и не представляет опасности для наблюдателя;
- Обеспечивает возможность отключения и повторного включения питания радиозонда;
-   Датчик температуры располагается (в соответствии с п. 12.4.6 Руководства ВМО по приборам и методам измерения http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/CIMO-Guide.html) снаружи корпуса радиозонда в фиксированном и однозначно определенном положении, термистор располагается на уровне верхней плоскости корпуса радиоблока, расстояние от датчика температуры до корпуса 14 см;
В качестве чувствительного элемента датчика температуры используется терморезистор типа NTC МFВ-5000-З220, использующий диапазон изменения сопротивления в рабочем интервале температур от 3 до 1000 кОм, имеющий длину токоприводов терморезистора 25 мм каждый,  аналогичный терморезистору типа ММТ-1 по массогабаритным и теплофизическим характеристикам, ответственным за формирование его теплового состояния при подъёме в атмосфере на радиозонде и величинам его радиационных поправок, определенных в пределах точности «Методики определения радиационных поправок к показаниям температуры радиозондами А-22-Ш, РКЗ-1 и РЗ-049 по данным разностей температуры «день минус ночь» (П.Ф.Зайчиков. Труды ЦАО, вып. 43, Гидрометеоиздат, М. 1962г, с 10-21), зафиксированных в «Методических указаниях ЦАО (Методические указания ЦАО, вып. 25, Гидрометеоиздат, М. 1960г, 45с.; Методические указания ЦАО, вып. 38, Гидрометеоиздат, М. 1968г, 51с.); аппроксимированных Г.П.Трифоновым в Трудах ЦАО, вып. 151, Гидрометеоиздат, М. 1983г, с 8-13; включенных в качестве Приложения 15 в Наставления гидрометеорологическим станциям и постам, вып. 4 Аэрологические наблюдения на станциях, часть Ш Температурно-ветровое радиозондирование атмосферы (РД 52.11.650-2003), Гидрометиздат С-П. 312 с. Терморезистор типа NTC МFВ-5000-З220, аналогичный ММТ-1 по массогабаритным и теплофизическим характеристикам, прошёл испытания с целью утверждения типа СИ в ФБУ «Ростест-Москва» в 2020г. и допущен Росстандартом к применению в РФ в составе радиозондов, выпускаемых ООО «Аэроприбор», что подтверждено Свидетельством №58787/1 об утверждении типа средств измерений, утв. 03.04.2020г. Заместителем руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии А.В. Кулешовым.
- Терморезистор закреплен в рамке в форме квадрата со стороной 55 мм из латунной проволоки толщиной (диаметром) 1,1 мм;
- В качестве антирадиационного покрытия датчика температуры используется эмаль ВЛ-548 белая ТУ6-10-1658-78;
- Антирадиационное покрытие нанесено ровным слоем, без проплешин, потеков и наплывов, и вкрапления посторонних предметов; 
- Диаметр терморезистора с нанесенным антирадиационным покрытием 2,4 мм, диаметр токоподводов терморезистора с нанесенным антирадиационным покрытием 0,65 мм;
- В качестве чувствительного элемента датчика влажности используется датчик HIH-5031 Honeywell;
- Датчик влажности располагается (в соответствии с п. 12.5.6 Руководства ВМО по приборам и методам измерения http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/CIMO-Guide.html) снаружи корпуса радиозонда в фиксированном и однозначно определенном положении, собственно чувствительный элемент датчика влажности располагается на уровне верхней плоскости корпуса радиозонда.
Транспортная тара обеспечивает возможность транспортировки радиозондов всеми видами транспорта при условии обеспечения защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и возможность их хранения в условиях ГОСТ 15150. 
Маркировка транспортной тары содержит название производителя, количество, модификацию и исполнение радиозондов, дату упаковки.
Каждая упаковка радиозондов снабжена упаковочным листом, содержащим:
— название производителя;
— тип, исполнение и модификацию радиозондов, а также номинальную несущую частоту;
— количество и серийные номера радиозондов;
— дату упаковки;
— подпись и штамп упаковщика, штамп контролера ОТК, дату поверки, оттиск клейма поверителя, удостоверяющий поверку радиозондов при выпуске из производства.
Год выпуска: 2020 год.
Поставляемый товар (радиозонды) зарегистрирован в Госреестре средств измерений Российской Федерации за №60688-15, соответствует утверждённому типу средств измерений (тип средств измерений утв. Приказом Росстандарта от 01 апреля 2020 года №682), сертифицирован в Российской Федерации. Радиозонды поверены. Результаты поверки удостоверены записью в паспорте каждого радиозонда, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки.
	Шт.
	500
	18 (восемнадцать) месяцев


[bookmark: _GoBack]При таких обстоятельствах комиссия заказчика не имела оснований к отклонению заявки под №2 на участие в рассматриваемом аукционе.
Согласно итогового протокола проведения электронного аукциона, участник под №2 осуществил шаг по снижению цены на 0,5%, что составило 9990 рублей. В то же время Заявитель, не сделал ни одного ценового предложения. 
       Из ч.10 статьи 69 следует, что участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона. 
        На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 99, 106 Закона о контрактной системе в сфере закупок, руководствуясь административным регламентом по рассмотрению жалоб, утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы России от 19.11.2014 г. N 727/14, комиссия Чукотского УФАС России
РЕШИЛА:
Признать жалобу Общества с ограниченной ответственностью «Метеозондпоставка» на действия Заказчика - Федеральное государственное бюджетное учреждение "Чукотское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" при проведении аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта «На поставку продукции радиоэлектронной промышленности - средств измерений для аэрологических исследований (радиозонды)», извещение №0388100001821000042, необоснованной.

Председатель Комиссии _________________________      Т.А. Омаев

Члены Комиссии		   _________________________      А.В. Рылова

				    _________________________     И.А. Райпаун


Решение может быть обжаловано в течение трёх месяцев со дня его принятия в Арбитражный суд Чукотского автономного округа.
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